Moczary, dnia: ....................................
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
Znak sprawy: DPS.ZP.1.11.2026

ZAŁĄCZNIK NR 3 – FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy: „Wykonanie ogrodzenia panelowego 3D o długości 67 mb wraz z montażem trzech bram przesuwnych i dwóch furtek na terenie Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”
Dane wykonawcy
Nazwa wykonawcy: ..........................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................
NIP / REGON / KRS lub CEIDG: .........................................................................................
Telefon / e-mail / osoba do kontaktu: .................................................................................
1. Cena oferty
	Pozycja
	Wypełnia Wykonawca

	Cena netto (PLN)
	................................

	Stawka i kwota VAT
	................................

	Cena brutto (PLN)
	................................

	Termin realizacji
	Do jednego miesiąca od podpisania umowy

	Gwarancja jakości
	60 miesięcy

	Termin związania ofertą
	30 dni od upływu terminu składania ofert



2. Oświadczenie o oferowanym przedmiocie
1. Oferujemy kompletne wykonanie 67 mb odcinków ogrodzenia panelowego 3D (bez szerokości bram i furtek), trzech bram przesuwnych o nominalnej całkowitej długości skrzydła 7,00 m każda oraz dwóch furtek ze światłem przejścia minimum 1,20 m.
2. Brama 1 będzie automatyczna, sterowana kodem i pilotem; brama 2 automatyczna, sterowana pilotem; brama 3 ręczna, zamykana na klucz. Oferta obejmuje 10 zaprogramowanych pilotów.
3. Wszystkie trzy bramy i obie furtki będą miały wypełnienie panelowe 3D; wszystkie stalowe elementy ogrodzenia, bram i furtek zostaną ocynkowane, a widoczne elementy wykończone dodatkowo w RAL 7016. Samo malowanie nie będzie traktowane jako ocynkowanie.
4. Cena obejmuje wszystkie prace objęte OPZ, demontaż i roboty odtworzeniowe w uzgodnionym zakresie, fundamenty, zasilanie, montaż, rozruch, próby, dokumentację i uporządkowanie terenu.
5. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, OPZ oraz projektem umowy i akceptujemy wymagania techniczne, zasady odbioru, 60-miesięczną gwarancję i warunki płatności.
3. Karta oferowanych parametrów bram
	Parametr
	Brama nr 1
	Brama nr 2
	Brama nr 3

	Nominalna długość skrzydła
	7,00 m
	7,00 m
	7,00 m

	Oferowane rzeczywiste światło przejazdu
	........ m
	........ m
	........ m

	Kierunek odsuwu / typ prowadzenia
	................
	................
	................

	Model / producent
	................
	................
	................



Oświadczenie dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im robót: .............................................................................................................................................
Miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej: ......................................................................
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