Moczary, dnia: ....................................
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
Znak sprawy: DPS.ZP.1.11.2026

ZAŁĄCZNIK NR 4 – FORMULARZ KALKULACJI OFERTOWEJ
Dotyczy: „Wykonanie ogrodzenia panelowego 3D o długości 67 mb wraz z montażem trzech bram przesuwnych i dwóch furtek na terenie Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”
Wykonawca wpisuje wszystkie ceny i wartości. Zamawiający nie podaje cen ani kwot. Kalkulacja jest elementem oferty obejmującej wynagrodzenie ryczałtowe za cały zakres. Oferowane elementy stalowe muszą być ocynkowane, wypełnienia bram i furtek panelowe 3D, a widoczne elementy w RAL 7016.
	Lp.
	Element robót / dostawy
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	Przygotowanie i zabezpieczenie robót
	kpl.
	1
	................
	................

	2
	Pomiary, inwentaryzacja i wytyczenie
	kpl.
	1
	................
	................

	3
	Demontaż i wywóz elementów do usunięcia
	kpl.
	1
	................
	................

	4
	Wykopy i fundamenty ogrodzenia
	kpl.
	1
	................
	................

	5
	Fundamenty i podpory dla trzech bram
	kpl.
	3
	................
	................

	6
	Panele 3D ocynkowane + RAL 7016 ze słupkami i mocowaniami
	mb
	67
	................
	................

	7
	Montaż odcinków ogrodzenia panelowego 3D
	mb
	67
	................
	................

	8
	Brama nr 1, system 3D, ocynk + RAL 7016, napęd, kod i pilot
	szt.
	1
	................
	................

	9
	Brama nr 2, system 3D, ocynk + RAL 7016, napęd i pilot
	szt.
	1
	................
	................

	10
	Brama nr 3, system 3D, ocynk + RAL 7016, ręczna z zamkiem
	szt.
	1
	................
	................

	11
	Furtki 3D ocynkowane + RAL 7016, z zamkami i okuciami
	szt.
	2
	................
	................

	12
	Okablowanie, zasilanie, zabezpieczenia, pomiary
	kpl.
	1
	................
	................

	13
	Piloty – dostawa i programowanie
	szt.
	10
	................
	................

	14
	Roboty po szkodzie, niewliczone w inne pozycje
	kpl.
	1
	................
	................

	15
	Rozruch, testy, instruktaż i dokumentacja
	kpl.
	1
	................
	................

	16
	Uporządkowanie i odtworzenie terenu
	kpl.
	1
	................
	................



SUMA NETTO: .......................... zł      VAT: .......................... zł      SUMA BRUTTO: .......................... zł
Długość 67 mb dotyczy odcinków panelowych bez otworów bram i furtek. Cena musi obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. Pozycja dotycząca szkody ubezpieczeniowej nie może powielać robót ujętych w innych pozycjach.
Miejscowość, data i podpis Wykonawcy: .................................................................................
DPS w Moczarach  |  DPS.ZP.1.11.2026  |  




